**叉车采购技术要求**

**1、设备的名称、规格、数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 车型要求 |
| 1 | 5T柴油液力叉车 | CPCD50-XRXG75 | 1台 | 高性能无烟柴油叉车（德国博世高压共轨）、带侧移（前单轮）、小5吨 |

**2、质量要求与配置：**

2.1 按照国家标准：设备应为全新的能被安全正常使用的，符合国家标准、行业标准以及合同其他约定。

2.2产品配置：

5T柴油叉车（小5吨）：高性能无烟叉车，型号CPCD50-XRXG75液力传动，德国博世高压共轨技术，朝柴国四高压共轨无烟发动机CY4BG功率60KW，正新充气轮胎、标配货叉，带侧移（前单轮）。

配防滑链一套。

**3、质量标准及相关要求：**

3.1 乙方必须保证根据合同约定向甲方交付符合合同、合同附件文件规定技术要求的货物。整机及各部分应符合国家通用标准、机械工业部标准、行业标准及技术协议的规定要求，配套件的质量及技术性能满足使用要求。

3.2 叉车必须具有行驶平稳、操作灵活、维护方便，具有适应正常载荷下三班运转连续运输作业（无水箱开锅问题），适应车间外路面行驶作业条件。

3.3 叉车尾气排放符合当前国四国家标准。

3.4 叉车相关安全配置符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）新版规程要求，满足新规程检验条件要求。

3.5 主要部套件的生产厂家应与到货实物相符，确保售后维护保养的通用性、可靠性和便利性。

3.6 车辆属具必须是和叉车相同吨位的属具。

3.7 车辆必须配装安全带、安全视镜、安全车笛。

3.6 车辆标配维修工具箱包一套。

**4、质量证明文件、技术文件和资料**

1. 详细规范的设备操作说明书、 维修保养手册、零备件手册。

2． 装箱单、随机技术资料一份。

3. 产品质量保证书、产品安全合格证、产品参数表等资料。

**5、技术培训**

1. 乙方需派代表到现场进行技术服务，按乙方的技术资料进行安装、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

2. 乙方负责甲方人员的技术培训，培训在甲方现场进行，内容包括车辆的操作、使用、车辆的日常维护保养、阶段性大型维修等，通过培训使甲方人员能够熟练掌握操作和维护技能，熟练的保养和处理故障；乙方人员在培训期间的一切费用自负。

1. **质量承诺、售后服务**

1．乙方应为用户提供及时﹑迅速﹑优质的服务并有具体承诺。

2．承诺履行产品的“三包”期为12个月，并保证“三包”服务的及时性和有效性。

3．设备运行过程中出现故障或质量问题，乙方接到甲方书面通知后，应在24小时内到达甲方现场处理，紧急情况要在8小时内到达甲方现场，否则，甲方有权委托其他单位进行维修，所发生的费用由乙方承担。

4．在正常使用情况下，乙方应提供终身技术支持、维护保养咨询服务。